越障性能参数（单位mm）

若无障碍物，身体沿x轴前进，一步最大跨距200

单腿跨越障碍物时，最大跨高210。（允许单脚踩在障碍物上）

跨越台阶时（两前脚同时踩在障碍物上），台阶最大高度70

爬坡时，坡度最大7.5°

全向移动或多个障碍物时，性能不好评价。全向移动时，需要考虑沿全向移动的角度，腿的跨距是否在工作空间内；多个障碍物时，障碍物之间的位置关系也会影响跨越能力。